产品名称：HORTON(NEXEN)气动离合器830800

产品型号：830800

关键字：MWCB\*1.500，从动轴安装，直孔，双活塞，空气接触。

关键字描述：适应NEMA和IEC电机帧，所有离合器制动器都可在静态空气压力下进行操作。

产品介绍：

中空内孔，轴装离合制动器结合一个摩擦离合器和摩擦制动器的功能集成到单个单元中。四种尺寸可供传递电机转矩达20马力。可用一个先导表面安装链轮或滑轮，或带有各种整体滑轮。四种型号里面由三个配置了一个活塞，消除同步离合器和制动器的参与。可用于内嵌轴应用接头。气动离合器830800用于启动和停止的应用程序，离合器制动器组合有安装的功能，使其适应NEMA和IEC电机帧。所有离合器制动器都可在静态空气压力下进行操作。

HORTON(NEXEN) Group, Inc. 公司总部设在Vadnais高地，MN，制造工厂位于韦伯斯特，WI。致力于产品改善人民的生活，最大限度地提高设备性能，提高效率，减少浪费，降低成本和改善环境。这些工业包括航空航天、机器人、医疗器械工具、汽车、工厂自动化、包装和材料处理。

参数：

开放式设计

驱动装置：先导安装

缸径：1.500英寸

先导尺寸：4.000英寸

最大静态离合器：600 inlbs

最大静态制动扭矩：900 inlbs

最大连续离合器耗散：0.75hp

最大刹车连续热耗散：1.30hp

离合器散热器容量：90000ftlb

刹车散热器容量：45000ftlb

最高转速：1800rmp

驱动/返回：空气/弹簧

端口大小：0.125 NPT

等级：CE和RoHS

表面处理：黑色氧化

重量：40.8 LB

上海连航机电科技有限公司的业务所涉及的产品品类众多、应用广泛，同类可互换产品选择多样化，专业技术团队和销售服务团队可以满足客户关于产品选购、技术支持、项目集成等全方位的需求。主要产品品类有：物理参数检测测量、自动化与工业IT、液压、气动、分析仪器、实验室设备、制动传动设备、电器元件、机床、工具、物流设备、工业机器、成套设备等。