产品名称：HORTON(NEXEN)气动离合器800100

产品型号：800100

关键字：BW\*0.625，空气直孔，轴装式离合，开放式轴承。

关键字描述：最大运行速度为每分钟3600转，额定扭矩为5000 In Lb，热容量到2.5热马力。

产品介绍：

单盘，自调节离合器安装在驱动或从动轴。它们涵盖了传输的功率额定值从分数到25马力，额定扭矩为5000 In Lb，热容量到2.5热马力，最大运行速度为每分钟3600转。大部分是滑轮，先导或耦合安装版本。9标准型号，5米制型号产品功能：

加速控制

微动/慢速运行

快速循环

定位

倒车/多速

张力控制

过载保护

断开

转矩限制

HORTON(NEXEN) Group, Inc. 公司总部设在Vadnais高地，MN，制造工厂位于韦伯斯特，WI。致力于产品改善人民的生活，最大限度地提高设备性能，提高效率，减少浪费，降低成本和改善环境。这些工业包括航空航天、机器人、医疗器械工具、汽车、工厂自动化、包装和材料处理。

参数：

开放式设计

驱动装置：先导安装

缸径尺寸：0.625;0…0.5带套管

先导尺寸：2.125in.

离合器面片类型：标准系数

最大静态离合器扭矩：100inlbs

最大连续离合器热耗散：0.13hp

离合器散热器容量：5650ftlb

离合器峰值热输入率：3.80hp

最高转速：3600rmp

驱动/返回：空气/弹簧

端口大小：0.125 NPT

最大压力：80 psi

重量：3.7 LB

上海连航机电科技有限公司的业务所涉及的产品品类众多、应用广泛，同类可互换产品选择多样化，专业技术团队和销售服务团队可以满足客户关于产品选购、技术支持、项目集成等全方位的需求。主要产品品类有：物理参数检测测量、自动化与工业IT、液压、气动、分析仪器、实验室设备、制动传动设备、电器元件、机床、工具、物流设备、工业机器、成套设备等。